这里是各种字体和各种颜色的ASCII图片，

字体命名规则为FontX , X从0开始为第一种字体
Font 0:7*6
Font 1:7*9
Font 2:7*11
Font 3:7*17
Font 4:Small
Font 5:5*6
Font 6:5*11

字体文件夹内部是颜色 ColorX,, X从0开始为第一种颜色

颜色里面是具体的ASCII图片，

命名规则根据ASCII码命名。

欧洲字符，有很多超出127的范围，
因为键盘上的所有显示字符，有26*2（字母)+10(数字）+30（以内的符号）
欧洲字符有60多个，可以只用127范围内，
如果单片机部分不好操作
那就用127~之上的部分定义，可以做个表格映射。

这里面的图片，只是显示作用。
因为实际发送的是编码。

编码定义规则为16位0~0xFFFF
高三位为字体型号
后面2位为字体颜色
其余为编码范围。

